询价采购仪器设备（家具、软件）申请表

询价采购编号： 日期： 年 月 日

1. 购置项目名称、主要技术性能指标和配置要求；

**{离心机　　1台**

1. 最大容量≥4\*250ml；最大转速≥14000rpm；最大相对离心力≥20900g；

2. 温控范围：-9℃－40℃；最高转速时腔体内温度不高于4℃；

3. 具有快速预冷功能；

4. 具有待机制冷功能，确保离心前后甚至是最高转速时，维持低温状态；

5. 10档启动和停止档可选；

6. 自动识别转子，防止超速离心，具备自动安全锁盖、失衡停机功能；

7. 内置冷凝水槽，避免冷凝水堆积，防止污染；

8. 具备程序记忆功能，可存储程序35个或以上；离心过程中可改变参数值；

9. 无碳刷免维护驱动；

10.转子要求：6\*100ml铝合金固定角转，最大相对离心力≥15550×g (转速≥11000rpm)；

11.质保期1年或以上。}

或{

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂商 | 备注 |
| 1 | 生物安全柜 | HFsafe1200LC | 台 | 1 | 力康公司 | 具体样式参照附件 |

}

1. 对供应商的资质要求：
2. 售后服务要求：
3. 其他事项。

负责人签字： 学院盖章：

技术联系人：xxx老师 电话：

附：X2015395附件.doc