气相色谱仪(X2015001)　　网上询价采购公告

一、询价采购编号：**HEBUT-X2015001**

二、询价人：河北工业大学国有资产管理处

地址：天津市北辰区西平道5340号

邮编：300401

联系人：杨老师　　　　　　电话：022-60438393

电子邮箱：gzc@hebut.edu.cn

技术联系人：薛老师 电话：13132553979

三、采购设备名称、数量及主要技术指标等要求

**色谱主机**

加热区：\*5 路控温（含柱箱控温）；

载气控制：3 路压力压力表设置（工厂出厂时随所选进样器同时装配）；

显示器：\*中文界面的设置键盘和4.5"的液晶显示器,可显示色谱图；

软件功能：\*各种程序功能（秒表、点火、记忆、自诊断、时间程序等）；

数据通讯接口：\* 1个RS232接口，1根RS232通讯线；

三路模拟输出结构和信号线3根；

预留安装气体进样阀的位置及与MS/IR连用的接口；

数据工作站，具有反控功能。

**柱箱**

操作温度：室温上5℃—400℃（最小增量1℃）；

控温精度：0.5 % （±0.1℃）；

升温速率：0.1～39℃/min任意设定（室温上5℃～200℃）；

0.1～20℃/min任意设定（200℃以上）；

程序升温最大阶数：9阶；

程序升温重复性： 2 %。

**检测器**

**包括：**填充柱进样器；毛细管分流/不分流进样器(S/SL)； 氢火焰检测器(FID) 热导池检测器(TCD)；转化炉。

**进样器**

进口六通自动阀

包含计算机

**对供应商的资质要求：**

直接由生产厂商或一级供货商供货，提供相应货物的技术规格文件，仪器的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，保障售后服务及仪器使用培训。

**售后服务要求：**

整机保修一年。

四、报价截止时间：**2015年11月5日14：00。**

五、有兴趣并符合资格条件的供应商，请务必认真阅读《河北工业大学网上询价采购仪器设备报价须知》，在接受其所有条款要求的基础上按要求进行报价**。**