陶瓷设备(X2015002)　　网上询价采购公告

一、询价采购编号：**HEBUT-X2015002**

二、询价人：河北工业大学国有资产管理处

地址：天津市北辰区西平道5340号

邮编：300401

联系人：杨老师　　　　　　电话：022-60438393

电子邮箱：gzc@hebut.edu.cn

技术联系人：孟老师 电话：022-60204922

三、采购设备名称、数量及主要技术指标等要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 原产地和生产厂商 |
| 1 | 练泥机 | 中成牌 | TL90A | 1 | 景德镇市中成陶艺研究中心 |
| 2 | 单刀旋坯机 | 中成牌 | TCY350  | 2 | 景德镇市中成陶艺研究中心 |
| 3 | 0.1 m3电脑电窑 | 中成牌 | DG-10 | 1 | 景德镇市中成陶艺研究中心 |
| 4 | 多功能成型机 | 中成牌 | TYL-5 | 1 | 景德镇市中成陶艺研究中心 |
| 5 | 水洗式喷釉台 | 中成牌 | TP-110 | 1 | 景德镇市中成陶艺研究中心 |

（1）练泥机

配置真空练泥部分：电源380或220V，功率1.1KW+0.55KW，真空度≥93KPa,双轴卧式，会自动进泥，产能120~200kg/h，与泥料接触部分均为不锈钢。

普通练泥机部分：电源380或220V，功率1.1KW，产能300kg/h.

（2）单刀旋坯机

配有单刀旋坯机：电源380V，功率750W，主轴变频调速，不锈钢台面，配有脚刹，方便操作

配件：手轮30个，直径30cm，铸铁材质，可双面使用。

（3）0.1 m3电脑电窑

电源380V,功率12KW，最高长期使用温度1300℃，容积0.1m3,配棚板4层，装有脚轮，便于移动。

（4）多功能成型机

配置：15组拉坯机部分：电源220V，功率250W，铝合金转台，盘径30cm，转速0~260转/分，泥水盘为ABS且可随手拆洗，无振动、无噪音，出力大，可拉制40cm高的作品。

泥板机1台：采用先进的双辊工艺，辊子为不锈钢轧花制成，压泥厚度从0~70mm任意可调，台面尺寸1240×600mm，手轮直径630mm，故操作省力。

泥条机1台：不锈钢本体，可成型18种不同的实心、6种空心泥条。

磨底机1台：电源220V，功率370W，配柔性砂轮。

（5）水洗式喷釉台

电源220V，功率250+550W，开机后形成3面循环水幕，有利于吸收多余的釉料，配无油静音空压机、喷枪。

四、报价截止时间：**2015年11月5日14：00。**

五、有兴趣并符合资格条件的供应商，请务必认真阅读《河北工业大学网上询价采购仪器设备报价须知》，在接受其所有条款要求的基础上按要求进行报价**。**